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GUION DE TRABAJO PARA EL
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS POR ASIGNATURA
	Nombre de la asignatura

	Espacios Arquitectónicos


	Bloque 4. Planeación de sistemas técnicos

	Introducción del Bloque

	Este bloque te ayudará a conocer el proceso de planeación para realizar la gestión  de un proyecto arquitectónico, empezando por el diagnostico de las necesidades de la comunidad, el contexto urbano y ambiental, así como la situación cultural y social de la zona en el que se desarrolle. Con este rápido estudio,  no sólo se podrán definir los materiales a utilizar en la obra, sino también la normatividad y la reglamentación aplicable del lugar, según sea el tipo de obra que se desee construir, esto con el fin de realizar un plan maestro del sitio y poder materializar el proyecto desde una perspectiva general que dé la pauta para planear la obra con seguridad y, sobre todo, ayude a crear el concepto generador del proyecto arquitectónico final.

	Desarrollo de contenido 
	Plataforma: Haz clic en los siguientes apartados para revisar la información de este bloque. Al concluir la revisión de los temas, realiza tus actividades.

	Objetivo del bloque

	El objetivo del bloque es:
Integrar los principios que se deben considerar para iniciar un proyecto arquitectónico, mediante el análisis del usuario, su medio y la normativa del lugar, con la finalidad de proponer un espacio que cumpla con los requerimientos necesarios.


	Video temático

	Plataforma: En el siguiente video encontrarás una breve descripción de los contenidos temáticos de este bloque.
CEC-IAEN. (2016, abril 19). ¿Qué es la gestión de proyectos? [Archivo de video] https://www.youtube.com/watch?v=MlyrriEzx3o
Plataforma: Haz clic en la pantalla para pausar el video y cambiar de tema.


	Pregunta de reflexión

	Plataforma: A continuación, se plantea un cuestionamiento para que inicies el estudio del bloque y al finalizar el mismo, serás capaz de responderlo eficazmente, con base en el trabajo de análisis y reflexión que llevaste a cabo.
¿De qué manera encaminarías tu proyecto arquitectónico para que resulte exitoso?


	Antología

	Plataforma: Lee la siguiente antología para comprender cada uno de los temas que revisarás en el bloque.
4. Planeación de sistemas técnicos
4.1 Diagnóstico de las necesidades de la comunidad
Las ciudades surgen como una solución a las necesidades de una comunidad, la cual está asociada a una red de procesos sociales, económicos y culturales que van formando asentamientos llamados edificios, casas, palacios, templos, plazas y que debido a estas conexiones sociales surgen leyes, normas y decretos que le dan a la población un sentido de pertenencia (Valdes, 2018), llamándola ciudad y que Kevin Lynch menciona: “La ciudad no es sólo un objeto que perciben millones de personas de clases y caracteres diferentes, sino que es también el producto de muchos constructores que constantemente modifican su estructura […]” (Lynch, 2012).
4.1.1. Desarrollo urbano y vivienda
Al hablar de desarrollo urbano, es necesario hacer referencia al desarrollo humano, ya que como vimos en bloques anteriores, el diseño arquitectónico y, por ende, el de la ciudad está estrechamente ligado al desarrollo de la sociedad. 
El desarrollo humano implica potenciar las capacidades humanas de todas las personas, por lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó, en 1990, su primer informe respecto a este tema, estableciendo que el progreso humano no sólo implica el crecimiento económico, sino también el personal y el bienestar debe ser el centro de la elaboración de políticas y estrategias para el crecimiento. A partir de este informe, surge una herramienta para posibilitar la medición de desarrollo humano de los países, este índice establece que el desarrollo nacional debe medirse por el ingreso per cápita y principalmente por los logros en materia de salud y educación. 
Este concepto evaluativo de desarrollo se ha ido enriqueciendo con los años; en 2010 surgieron índices adicionales que reflejan otras dimensiones de desarrollo, como el índice de pobreza multidimensional (que da seguimiento de la pobreza), el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad y el índice de desigualdad de género. En 2014 surgió el índice de desarrollo de género, que da seguimiento al empoderamiento de las mujeres en múltiples dimensiones. Actualmente, se siguen desarrollando índices que abarcan sobre todo las medidas de desigualdad y la sostenibilidad (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2018, p. 1).
Cuadro 1. Índices de desarrollo
Índice de Desarrollo Humano (pnud, 2018)
Se centra en tres dimensiones básicas:
a) Esperanza de vida al nacer 
b) Nivel educativo
c) Ingreso per cápita
Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad
Descuenta el Índice de Desarrollo Humano en función de la magnitud de la desigualdad.
Índice de Desarrollo de Género
Compara los valores de Índice de Desarrollo Humano para mujeres y hombres.
Índice de Desigualdad de Género
Hace hincapié en el empoderamiento de las mujeres.
Índice de Pobreza Multidimensional
Mide las dimensiones de la pobreza que no se refieren a los ingresos.
Índice de Marginación Urbana (conapo, 2010)
Diferencia las áreas geoestadísticas básicas urbanas del país, conforme al tipo de carencias que padece la población. 
Se enfoca en cuatro dimensiones:
a) Educación. Como servicio de primera necesidad para la formación de las capacidades humanas. Los indicadores que muestran el comportamiento de la educación son:
• Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela.
• Porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica completa.
b) Salud. Servicios de salud, que forman parte de la seguridad social proporcionada por el Estado. 
Los indicadores para medir esta carencia son:
• Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud.
• Porcentaje de hijos fallecidos de mujeres de 15 a 49 años de edad.
c) Vivienda. Se refiere al espacio físico en el cual el ser humano puede desarrollar adecuadamente su vida cotidiana, en conjunto con los miembros que conforman su familia. 
Esta dimensión abarca cinco indicadores: 
• Porcentaje de viviendas sin agua entubada dentro de la vivienda.
• Porcentaje de viviendas sin drenaje conectado a la red pública o fosa séptica.
• Porcentaje de viviendas sin excusado con conexión de agua.
• Porcentaje de viviendas con piso de tierra.
• Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento.
d) Bienes. Se refiere a la posesión de bienes de consumo duradero como electrodomésticos. 
Elaborado a partir de pnud (2018) y conapo (2010) 
La Real Academia Española define el término vivienda como un “lugar cerrado y cubierto, construido para ser habitado por personas” (rae, 2018). También es considerada como unidad básica del crecimiento urbano, la cual define barrios, demandas de movilidad, demandas de servicios y demandas de gran parte de nuestra relación con la ciudad y el entorno ambiental. Para que una vivienda sea eficiente, debe vincularse con el desarrollo urbano y regional, en una perspectiva humana y sustentable, por lo que debe ser un desarrollo integral.
Los Derechos Humanos reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda digna, esto fue considerado así a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
De acuerdo con el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a una vivienda adecuada abarca las siguientes libertades y otros derechos:
Libertades
· Protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar.
· Libertad de injerencias arbitrarias en el hogar, a la privacidad y a la familia.
· Libertad para elegir la residencia y determinar dónde vivir y libertad de circulación.
Derechos

· Derecho a la seguridad de la tenencia.
· A la restitución de la vivienda, tierra y el patrimonio.
· Al acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada.
· Participación en decisiones vinculadas con le vivienda en el ámbito nacional y en la comunidad (onu -Habitat, 2010).
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (onu), para que una vivienda sea adecuada, debe poseer las siguientes características:
· Seguridad de la tenencia. Se refiere a cierta protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. Es importante aclarar que las normas internacionales de los derechos humanos obligan a los gobiernos a explorar todas las alternativas posibles antes de proceder a un desalojo, para evitarlo o minimizar la necesidad del uso de la fuerza. Sin embargo, es causa justificada de desalojo cuando el locatario no cumple con el pago del alquiler de manera persistente o daña el inmueble sin causa aparente.
· Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. La vivienda debe estar dotada de un correcto abastecimiento de agua potable, sanidad, energía para la cocción, calefacción, alumbrado y conservación de alimentos y manejo de basura. Se considera que una vivienda posee correcto acceso a agua potable cuando la cantidad de agua suministrada es de mínimo 20 litros por persona al día; si la vivienda posee conexión al acueducto o pozos de agua, el ducto público debe abastecer a máximo 5 viviendas; también se considera un buen abastecimiento si se recolecta agua de lluvia para reutilización o si se utiliza agua embotellada. Para evaluar el saneamiento adecuado de la vivienda, se toma en cuenta la conexión directa al alcantarillado público y al pozo séptico, y si existen letrinas de sifón, de pozo con mejorada ventilación o letrinas de poso con losa (siendo éste el 50% del criterio a evaluar).
· Asequibilidad. Implica que el costo de la vivienda y sus servicios no debe comprometer o dificultar el disfrute de otros satisfactores básicos, ni el ejercicio de los derechos humanos por parte de los ocupantes. “Se considera a una vivienda como asequible, cuando se destina menos del 30% de los ingresos del habitante, a los gastos asociados con la vivienda” (onu-Habitat, 2018)  
· Habitabilidad. Se refiere a que la vivienda debe “garantizar la seguridad física ante el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otros riesgos para la salud o peligros estructurales [para el ocupante]” (onu-Habitat, 2018); la habitabilidad también incluye proporcionar espacio suficiente para él o los habitantes de un lugar. En el caso de una sola habitación, ésta no deberá exceder una ocupación de 4 personas por recámara.
· Accesibilidad. Se deben tomar en cuenta las necesidades específicas de los grupos menos favorecidos y marginados, especialmente de las personas con discapacidad.
· Ubicación. Debe ser adecuada para acceder al lugar de trabajo, a equipamientos urbanos e infraestructura básica, como servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales; debe ser accesible al interior y al exterior, por lo que el sitio debe estar bien conectado mediante vías y con acceso a transporte público para entrar y salir del lugar. No debe estar ubicada en zonas de riesgo o áreas contaminadas.
· Adecuación cultural. La vivienda debe tomar en cuenta y respetar, en su ubicación, en el aspecto formal y organización, la expresión de la identidad cultural del sitio y de las personas (onu-Habitat, 2018). 
La onu (2010) también señala que la vivienda debe ser durable, para lo cual debe estar construida en una zona sin riesgos; y contar con una estructura estable y adecuada para proteger a sus habitantes de las condiciones climáticas extremas. 
Para evaluar la calidad estructural y durabilidad de una vivienda, esta organización plantea las siguientes consideraciones: resistencia de la estructura; resistencia de los materiales de construcción para las paredes, techo y piso; cumplimiento de los códigos de construcción; estado físico en que se encuentra la vivienda (no debe encontrarse en estado de ruinas); reparaciones que requiere la vivienda; inclinación del terreno en que se encuentra (no debe estar ubicada en terrenos inclinados); cercanía con residuos tóxicos, vías o pasos peligrosos (vía ferroviaria, autopista, aeropuerto, líneas eléctricas, etcétera); peligro del sitio en que se ubica; terreno que no sea de fácil inundación. 
La clasificación de la vivienda en México se da de la siguiente manera:
· Por precio promedio: económica, popular, tradicional, media, residencial o residencial plus.
· Por forma de construcción: por encargo a un profesionista, realizado por un desarrollador inmobiliario o realizado por autoconstrucción.
· Por número de viviendas en un mismo predio: unifamiliar continua o aislada (1 predio para una familia); dúplex o doble (la construcción está destinada para alojar dos familias en un mismo predio); y plurifamiliar o multifamiliar (la construcción está destinada para alojar a más de dos familias en un mismo predio).
· Condominios: concepto introducido por el Arquitecto Mario Pani. Es una forma de propiedad sobre un grupo de departamentos, casas, locales o naves de un inmueble que están construidos de forma vertical, horizontal o mixta; pueden ser independientes por tener salida propia o a la vía pública, y pertenecer a distintos propietarios o a uno solo, por lo que el condómino tendrá derecho de uso exclusivo y es propietario de la edificación (dof, 2019); deben tener reglamentos internos de operación; y los dueños también poseen un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble. 
Las áreas en un condominio se dividen en: privativas (aquella propiedad exclusiva del condómino), comunes (aquellas cuya propiedad es común al conjunto de condóminos y que debe permanecer indivisa y de uso general para los mismos) y áreas comunes de uso restringido (aquellas cuya propiedad es común a solamente una parte de los condóminos). 
Los tipos de condominios pueden ser: 
a) Construcción vertical. Se refiere a aquel inmueble edificado en varios niveles en un terreno común, con unidades de propiedad exclusiva y derechos de copropiedad (paot, 2017) sobre el suelo y demás elementos y partes comunes del inmueble para su uso y disfrute.
b) Construcción horizontal. Cada condómino es propietario de un área privativa del terreno y, en su caso, de la edificación que se construya en ella, a la vez que es copropietario de las áreas, edificios e instalaciones de uso común (paot, 2017).
c) Construcción mixta. La combinación en un mismo predio de usos como: habitacional, comercial, servicios o industrial.
El crecimiento urbano y la manera en que se disponen las viviendas en la ciudad de México han evolucionado según los espacios disponibles y la demanda relacionada con la cantidad de población existente. Entre 1900 y 1920, existía un equilibrio relativo entre la población, el número de viviendas nuevas y las existentes, gran porcentaje de la población se encontraba viviendo en el campo, las viviendas rurales se realizaron mediante autoconstrucción, existían varias familias viviendo bajo el mismo techo, y los problemas de vivienda sólo se daban en las grandes ciudades. 
Para la década de 1930, el país se encontraba en proceso de pacificación; empezaban a llevarse a cabo más matrimonios anuales, existía menor tasa de mortalidad y debido a esto la producción de vivienda no alcanzaba el ritmo de crecimiento poblacional, por lo que el equilibrio antes existente se rompió.
Entre 1940 y 1950 se llevó a cabo un gran fenómeno de migración del campo a la ciudad, por lo que se presentó un crecimiento poblacional acelerado en las ciudades. Como la autoconstrucción común en el campo no podía hacer frente al proceso de urbanización, se empezaron a dar incentivos gubernamentales para fomentar el crédito a través de instituciones financieras. Para mediados del siglo XX, México sale de un periodo de inestabilidad política caracterizado por guerras, golpes de estado, invasiones extranjeras y luchas ideológicas, presentándose una evolución tecnológica con la aparición del teléfono, energía eléctrica y sistemas de distribución de servicios. También surgen normas mínimas de vivienda, de construcción y de manejo de desechos y drenaje; a su vez, se presenta una evolución en aspectos políticos, por lo que se genera un sentimiento de búsqueda de igualdad, hay movimientos reivindicatorios y la vivienda se convierte en punto clave de lucha por parte de los movimientos obreros. 
En esta misma época, empieza un movimiento de consolidación de los procesos de urbanización, por lo que se establecen limitaciones en el uso de la naturaleza y se empiezan a monetizar los diferentes elementos de la producción de vivienda (costo de suelo, acceso a los servicios y materiales de construcción).
Cuadro 2. Antecedentes de las políticas de vivienda en México

Fuente: cesop (2006) 
La vivienda se convierte en el pilar de desarrollo; el rol del Estado respecto a la vivienda cambia: de proveedor y regulador pasa a facilitador, con lo que se elimina la producción pública y el apoyo se centra en el fortalecimiento de la producción mercantil de vivienda (vivienda en serie). Se impone una lógica expansiva acelerada, debido a las exigencias de rentabilidad, según la cual lo importante es producir y vender casas de manera masiva, sin importar su tamaño y adecuación a las necesidades de la demanda.
En la actualidad, en México existe un programa nacional de desarrollo urbano por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu), encargado de controlar el crecimiento de la mancha urbana y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Para ello, el plan establece cuatro directrices importantes:
· Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental.
· Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para la gestión del suelo.
· Impulsar una política de movilidad sustentable, que garantice la calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos.
· Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales (sedatu, 2015).
4.1.2. Insumos, materiales y energía
En un proyecto arquitectónico existen dos tipos de insumos: por una parte contamos con los recursos físicos que se refieren a los materiales, equipo, instalaciones, infraestructura y suministros necesarios para ejecutar la obra de modo eficiente y eficaz; por otro lado, tenemos los recursos del equipo o del personal, que se refieren a los recursos humanos, es decir, individuos que tienen asignados roles y responsabilidades en el proyecto y que trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo común, éstos pueden estar presentes de tiempo completo o de manera parcial en el desarrollo del proyecto y se pueden incorporar o retirar del equipo de trabajo conforme avanza el proyecto. Además, se pueden obtener de los activos internos de la organización o desde fuera de la misma, mediante un proceso de adquisición de recursos.
La planificación de recursos en un proyecto se utiliza para determinar un enfoque, con el fin de asegurar que haya suficientes recursos disponibles para la ejecución del proyecto, por lo que se debe tener en cuenta la disponibilidad o competencia por los recursos escasos, ya que otros proyectos pueden estar compitiendo por los mismos recursos que necesitamos, en el mismo tiempo y lugar; por lo tanto, al no prever estos inconvenientes, se podría afectar de manera significativa los costos, tiempos, riesgos, calidad y otras áreas del proyecto.
4.2 Gestión y organización del proyecto arquitectónico
La gestión de proyectos como disciplina tiene sus orígenes en distintos campos como la ingeniería civil. En 1860, el gobierno de Estados Unidos adquirió el proyecto para la elaboración del primer ferrocarril transcontinental, lo cual implicaba adquirir y procesar materiales, así como organizar trabajadores a lo ancho del territorio. La problemática entonces era que hasta el momento no se habían hecho proyectos a tal escala, por lo que la única manera de aumentar aparentemente la productividad era mediante jornadas de trabajo duras y largas, lo cual era perjudicial para los trabajadores, ya que el propio cansancio aumentaba la frecuencia de accidentes laborales, y la falta de planeación y eficiencia en los procesos provocaron una disminución en la productividad. A partir de este problema fue que Frederik Taylor, ingeniero mecánico, empezó a estudiar maneras de incrementar la eficiencia y productividad en la industria, empleando el razonamiento científico y acuñando la frase: “Lo importante no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente” (CEC – IAEN, 2016).
Por su parte, Henry Gantt, ingeniero mecánico y socio de Taylor, al estudiar el orden de las tareas de construcción en los navíos, elaboró un diagrama que documentaba el flujo lógico de una tarea a otra y establecía cuál dependía de cuál para poder ser ejecutada. Este diagrama es el que años después se conocería con el nombre de Diagrama de Gantt. Muestra las secuencias, duración y grado de avance de cada una de las tareas requeridas en el proyecto y forma parte esencial para la planeación realizada por los gerentes de proyecto. Sin embargo, para su época, la gestión de proyectos aún se realizaba de manera informal, empleando herramientas y técnicas que no poseían una estructura global.
A partir de la Primera Guerra Mundial incrementó la demanda de proyectos militares complejos, por lo que era necesario coordinar gran variedad de interacciones que requerían de nuevas estrategias y herramientas organizacionales, por lo que surgen los diagramas Pert y el método de camino crítico. Estas dos herramientas facilitaron el control sobre el flujo y resultado de los proyectos, así como la integración de tareas complejas (CEC – IAEN, 2016).
En la época de 1950 da inicio la era moderna de la gerencia de proyectos, en la cual ingenieros pertenecientes a distintas disciplinas, empezaron a trabajar en el conocimiento generado durante las operaciones de manufactura en tiempos de guerra, el cuál enfatizó la importancia de la gerencia efectiva de los procesos. Al finalizar la guerra, dicho conocimiento fue adoptado por la industria comercial y la gerencia de proyectos se convirtió en una disciplina (CEC – IAEN, 2016).
Para el año de 1969, en Estados Unidos se fundó el Instituto de Gerencia de Proyectos (Project Management Institute), la cual publicó la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos (pmbok, Project Management Book of Knowledge), reconocida mundialmente y empleada en distintas industrias. Su objetivo es describir los conocimientos necesarios para la dirección de proyectos como prácticas tradicionales verificadas y utilizadas, prácticas innovadoras y emergentes para la profesión.
Teniendo en cuenta estos precedentes, la gestión de proyectos se entiende como el enfoque metódico para planificar y orientar los procesos de un proyecto de principio a fin. Se encarga de integrar los diferentes componentes de un proyecto, para lograr un objetivo específico durante las etapas de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. El reto es cumplir con todos los objetivos del proyecto dentro de las restricciones establecidas, que son el tiempo para completar el proyecto, los costos del mismo y el mantener los alcances establecidos.
Como ya se mencionó, la gestión de proyectos está compuesta por cinco fases que transcurren de manera horizontal a lo largo de la matriz de procesos (Project Management Institute, 2017, pp. 26-27):
I. Inicio. Esta etapa abarca un grupo de procesos para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente.
II. Planeación. En esta fase se establecen los alcances del proyecto, se clarifican los objetivos y se determina el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos particulares del proyecto.
III. Ejecución. Esta fase abarca los procesos concretados para completar el trabajo determinado en el plan para la dirección del proyecto, con el fin de satisfacer los requisitos del mismo.
IV. Monitoreo y control. Aquí se incluyen los procesos para el seguimiento, análisis, regulación del avance y desempeño del proyecto. Esto con el fin de identificar áreas en las que se requieran cambios.
V. Cierre. Abarca los procesos que se llevaron a cabo para completar o cerrar el proyecto, fase o contrato.
El eje vertical de la matriz de procesos consiste en diez pasos, conocidos como áreas de conocimiento; éstas son áreas identificadas de la dirección de proyectos, definidas por sus requisitos de conocimientos y que se describen en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que las componen. Estas áreas están interrelacionadas, aunque se definen de manera separada. A continuación las describiremos (Project Management Institute, 2017, pp. 63-393):
I. Integración. Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto.
II. Alcance. Procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo necesario para cumplir una meta con éxito.
III. Cronograma o tiempo. Procesos necesarios para administrar la finalización del proyecto en un tiempo determinado, se asignan intervalos de tiempo para cada proceso y se identifica la relación de actividades, es decir, que el cronograma nos ayudará a saber qué actividades deben completarse antes de iniciar otras y cuáles pueden llevarse a cabo de manera simultánea.
IV. Costos. Se refiere a los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
V. Calidad. Estos procesos se encargan de incorporar la política de calidad de la organización, en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto, con el fin de satisfacer las expectativas de los interesados.
VI. Recursos humanos. Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.
VII. Comunicaciones. Procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.
VIII. Riesgo. Abarca los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto.
IX. Adquisiciones. Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto.
X. Gestión de los interesados. Incluye los procesos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas, a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.
Las necesidades de un proyecto específico pueden requerir una o más áreas de conocimiento adicionales, en el caso del sector de la construcción puede requerir gestión financiera o gestión de seguridad y salud.
Dentro de toda la matriz, existen 47 procesos individuales definidos por la pmbok, los cuales ayudan a seguir la metodología establecida por esta guía. Es importante tomar en cuenta que la pmbok es una guía, por lo que puede que no en todos los proyectos se requieran de todas las áreas de conocimiento o de los 47 procesos individuales para su correcta gestión, así como puede que algunos proyectos utilicen de manera repetida algunas partes del marco teórico del pmbok.
4.2.1. Normatividad ambiental y de construcción
La normatividad se refiere al conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad, en este caso serán las leyes federales, leyes estatales, reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (nom), Normas Mexicanas (nmx), decretos y acuerdos que regulan las construcciones en México, incluyendo aquellas normas que las restringen, con el fin de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, así como la buena ejecución del inmueble y el respeto a la propiedad ajena. A continuación se mencionan algunas leyes, reglamentos y normas que regulan el marco jurídico y normativo de las construcciones.
Tratados internacionales
· Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989.
· Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte de 1994.
· Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, de 1992.
Leyes que conforman la legislación ambiental en México 
· Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (se encuentra en la Constitución Política).
· Ley de Aguas Nacionales.
· Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
· Ley General de Vida Silvestre.
· Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
· Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
· Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
· Ley de Productos Orgánicos.
· Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
· Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
· Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (con su respectivo reglamento)
· Ley General de Cambio Climático (con su respectivo reglamento) (semarnat, 2016, p. 12).
De este compendio de leyes y reglamentos se derivan las diferentes normas aplicables a cada rubro ambiental (agua, suelo, aire, desarrollo rural, residuos, etcétera). Estas leyes se van modificando y enriqueciendo según se requiera, siempre en pro del cuidado del ambiente.
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
Su objetivo es garantizar que las construcciones sean más seguras y los procedimientos de verificación de obra y proyecto más fiables. En el reglamento se sintetiza la normativa y deja en las normas técnicas y otras la aclaración de procesos, datos y fórmulas que complementan la seguridad y operación de las construcciones (Arnal y Betancourt, 2011, pp. 5-6). Dentro de éste encontramos:
· Reglamento de construcciones para el Distrito Federal
· Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones
· Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
· Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Es importante antes de realizar el proyecto, verificar la normativa estatal, la normativa de las alcaldías y los reglamentos de las colonias o fraccionamientos donde se realizará el proyecto, con la finalidad de conocer las restricciones de cada sitio, en términos de diseño, construcción, de suelo y de tipologías de viviendas y edificaciones, para evitar incurrir en diseños que no son aptos para la imagen urbana del lugar.
4.2.2. Seguridad e higiene en obras arquitectónicas
Cuadro 3. Normativas de seguridad
En el Reglamento de Construcción del Distrito Federal, capítulo III, se mencionan los temas referentes a la higiene, servicios y acondicionamiento ambiental. 
Art. 81
Las edificaciones deben estar provistas de servicio de agua potable, suficiente para cubrir los requerimientos y condiciones a que se refieren las Normas Oficiales Mexicanas.
Art. 82
Las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios con el número, tipo de muebles y características según la tipología del edificio y los metros cuadrados.
Art. 84
Las edificaciones deben contar con espacios y facilidades para el almacenamiento, separación y recolección de los residuos sólidos, según lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas.  
Art. 85
Las edificaciones para almacenar residuos sólidos peligrosos, químico-tóxicos o radioactivos se deben ajustar a la Ley Federal de Salud, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, Ley Ambiental del Distrito Federal, sus Reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas.  
Art. 86
Las edificaciones y obras que produzcan contaminación por humos, olores, gases, polvos y vapores, energía térmica o lumínica, ruidos y vibraciones, se sujetarán al Reglamento, a la Ley Ambiental del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.
Art. 87 
La iluminación natural y artificial para las edificaciones debe cumplir con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas.  
Art. 89
Se señala lo referente a la utilización de aguas residuales tratadas, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas del Distrito Federal, las Normas y demás disposiciones aplicables en la materia. Las normas y explicación de las normas de seguridad e higiene se pueden encontrar dentro del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.
En el capítulo IV del Reglamento de Construcción del Distrito Federal, se habla de la comunicación, evaluación y prevención de emergencias.
Art. 90
Clasifica a las edificaciones en función al grado de riesgo de incendio, de acuerdo con sus dimensiones, usos y ocupación, conforme con lo establecido en las Normas.
Art. 91
Habla de los accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales con las dimensiones mínimas y características necesarias para la pronta evacuación de los usuarios, en situaciones de operación normal o de emergencia en las edificaciones, así como los requerimientos de accesibilidad necesarios.
Art. 92
Se establece que la distancia máxima desde cualquier punto en el interior de una edificación hacia una puerta o circulación que conduzca a la vía pública, áreas exteriores o vestíbulos de acceso de una edificación será entre 50 y 60 metros, dependiendo de la clasificación de riesgo del edificio.
Art. 93
Menciona que las salidas a vía pública en edificios de salud y de entretenimiento contarán con marquesinas que cumplan con lo indicado en las Normas.  
Art. 94
Establece que las edificaciones para la educación deben contar con áreas de dispersión y espera dentro de los predios, donde desemboquen las puertas de salida de alumnos, con mínimo 10 m2 por alumno.
Art. 95 y 96
Mencionan que las dimensiones y características de las puertas de acceso, intercomunicación, salida y salida de emergencia, así como las circulaciones horizontales deben cumplir con las normas.
Art. 97
Señala que, aunque existan elevadores, las edificaciones deben contar con circulaciones verticales de escaleras o rampas peatonales, para dar seguridad a las personas en caso de evacuación.
Art. 98
Establece que las rampas peatonales presentes en una edificación deben cumplir con las dimensiones y características que establecen las Normas.
Art. 99
Define la salida de emergencia como el sistema de circulaciones que permite el desalojo total de los ocupantes de un edificio, en un tiempo mínimo en caso de emergencia y que se establece en las normas.
En la Ley de Desarrollo Urbano, capítulo III, artículo 93, se establecen las medidas de seguridad para una construcción, relativas a:
I. La suspensión de trabajos y servicios.
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, las construcciones y las obras.
III. Desocupación o desalojo de inmuebles.
IV. Demolición de construcciones.
V. Retiro de instalaciones.
VI. Prohibición de actos de utilización.
Elaborado a partir de Arnal y Betancourt (2011, pp.87-92).
Las medidas de seguridad son ordenadas por las autoridades competentes de cada Estado en caso de riesgo, se ejecutan de manera inmediata y su carácter es preventivo. La aplicación de dichas medidas está sujeta a lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes de Protección Civil y de Procedimiento Administrativo de cada Estado.
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	Vanguardia (videos, textos, etc.)
	Plataforma: A continuación, se presentan tres recursos digitales de contenido actual y de tendencias futuras que te proporcionarán una visión práctica del contenido y te ayudarán a complementar el estudio de los temas del bloque:
Recurso 1:
Gaceta Oficial del Distrito Federal. (2019). Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Recuperado de http://www.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2019/RGTO_CONSTRUCCIONES_02_04_2019.pdf
Formato UIN:
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal. (2019).
Recurso 2:
Centro de Aprendizaje Campus Sur UCH (2017). Que es un proyecto. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=x0xsFyvcZPM
Formato UIN:
Qué es un proyecto. Centro de Aprendizaje Campus Sur UCH. (2017).
Recurso 3:
Segura, C. (2019, mayo 05). Introducción a la Legislación Ambiental en México. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=W2O0vBUrN0Y
Formato UIN:
Introducción a la Legislación Ambiental en México. Segura, C. (2019)


	Infografía (síntesis o recapitulación)
	Plataforma: A continuación se muestra una infografía la cual destaca los datos más importantes de los temas del bloque:
Planeación de sistemas técnicos
· Diagnóstico de las necesidades de la comunidad:
· Desarrollo urbano y vivienda: el diseño arquitectónico y, por ende, el de la ciudad está estrechamente ligado con el desarrollo de la sociedad.
· Características de la vivienda digna, según la ONU:
1) Seguridad de tenencia
2) Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura
3) Asequibilidad
4) Habitabilidad
5) Accesibilidad
6) Ubicación cercana a servicios, lugar de trabajo y vías para transporte
7) Adecuación cultural
· Los insumos y materiales pueden ser:
· Físicos
· Humanos
· Gestión y organización del proyecto arquitectónico/
                           Fases
/////
Inicio del proyecto
Organización y preparación
Ejecución del trabajo
Finalización del proyecto
                                   Se aplican en grupos de procesos/
/////
Inicio
Planificación
Ejecución
Monitoreo y control
Cierre
La planeación de sistemas técnicos se rige por:
· Reglas de seguridad e higiene en obras
· Normatividad constructiva:
· Leyes federales
· Leyes estatales
· Reglamentos
· Norma Oficial Mexicana (nom)
· Normatividad Mexicana (nmx)
· Normatividad ambiental:
· Nacional
· Internacional
Plataforma: Ahora realiza la actividad de retroalimentación en la que pondrás en práctica los conocimientos adquiridos.
 

	ACTIVIDADES
	Plataforma: A continuación, se encuentran las actividades que debes realizar en este bloque, las cuales darán cuenta de tu aprendizaje hasta el momento. Haz clic en cada una y realízalas con apego a las instrucciones.

	Actividad de retroalimentación
(Motivar/Interesar, varían de acuerdo al bloque, no evaluativa)
Agregar la pregunta de reflexión para que sea respondida por el estudiante, al final de la Actividad de retroalimentación. 
Se puede diseñar la pregunta para que sea respondida con opciones múltiples (esta actividad tampoco se evalúa).

	Plataforma: Esta actividad de retroalimentación te permitirá analizar los conocimientos que tienes sobre las temáticas de estudio.
Responde si la afirmación es verdadera o falsa, según corresponda.
1. El diseño arquitectónico está estrechamente ligado con el desarrollo de la sociedad.
a) Verdadero
b) Falso
Retroalimentación: Las ciudades surgen como una solución para responder a las necesidades de una comunidad.
2. De acuerdo con la onu, una vivienda adecuada en su modalidad más sencilla está conformada únicamente por cuatro paredes, piso de concreto y techo que resista las inclemencias del tiempo.
a) Verdadero
b) Falso
Retroalimentación: La vivienda adecuada no sólo se refiere al aspecto físico de la edificación, incluye también otros aspectos como: seguridad de tenencia, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
3. Según la onu, la vivienda no sólo debe ser adecuada, sino también durable, lo cual implica únicamente que el inmueble debe tener una estructura rígida, sin importar si el terreno en que se encuentra está considerado como zona riesgosa.
a) Verdadero
b) Falso
Retroalimentación: De acuerdo con la definición de vivienda durable, la ONU establece que ésta debe construirse en zonas no riesgosas y su estructura debe ser permanente, capaz de proteger a los habitantes del medio nocivo.
4. El crecimiento urbano en México se ha llevado a cabo de manera proporcional, de modo que los espacios disponibles y la cantidad de personas que habitan cada espacio son adecuados.
a) Verdadero
b) Falso
Retroalimentación: El crecimiento urbano se ha llevado a cabo según los espacios disponibles y la demanda relacionada con la cantidad de población existente; no se tiene un control de población por lo que el crecimiento ha sido desmesurado.
5. La principal causa del crecimiento poblacional acelerado en la ciudad de México fue la migración de personas de las zonas rurales hacia la ciudad.
a) Verdadero
b) Falso
Retroalimentación: Entre 1940 y 1950 se llevó a cabo un gran fenómeno de migración del campo a la ciudad, por lo que hubo un crecimiento poblacional acelerado en las ciudades y la autoconstrucción común en el campo no pudo hacer frente al proceso de urbanización.
6. En la época de 1980 y 1990, la responsabilidad del Estado con los habitantes respecto al tema de vivienda no cambió.
a) Verdadero
b) Falso
Retroalimentación: En 1980, el eje de la política de vivienda fue la intervención directa del Estado en la construcción y financiamiento de vivienda; mientras que en la época de los noventas se inició la consolidación de los organismos nacionales de vivienda, por lo que el rol del Estado pasa de ser proveedor y regulador a facilitador.
7. En el proyecto arquitectónico, los insumos se refieren exclusivamente a materiales, equipo, instalaciones, infraestructura y suministros necesarios para la correcta ejecución de la obra.
a) Verdadero
b) Falso
Retroalimentación: Los insumos pueden ser recursos físicos como los mencionados, pero también recursos humanos, que son todos los individuos que tienen asignado algún papel y responsabilidad dentro del proyecto, y que trabajan en conjunto para alcanzar objetivos en común.
8. El proceso de gestión de proyectos incluye cinco fases: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, cierre, los cuales son aplicables únicamente durante la construcción del espacio arquitectónico.
a) Verdadero
b) Falso
Retroalimentación: La gestión de proyectos es una metodología orientada a planear y orientar, por lo que es aplicable a lo largo de todo el proyecto, desde la toma de decisiones respecto a qué se va a hacer, el posterior desarrollo del concepto, hasta las etapas siguientes de construcción y mejoramiento del proyecto arquitectónico.
9. La normatividad de construcción que se debe respetar cuando se lleva a cabo un proyecto de construcción se refiere no sólo a las normas federales sino también locales.
a) Verdadero
b) Falso 
Retroalimentación: Al llevar a cabo la ejecución de una obra no solo se deben respetar las normativas constitucionales, sino que se deben estudiar las normas, leyes y reglamentaciones establecidas por el Estado, la alcaldía, la colonia y el fraccionamiento donde se esté emplazando el proyecto.
10. Las medidas de seguridad e higiene son aplicables sólo durante la ejecución de la obra.
a) Verdadero
b) Falso
Retroalimentación: La seguridad e higiene en las obras arquitectónicas se refiere a aspectos como las dimensiones mínimas de accesos, vestíbulos, circulaciones y características necesarias para la evacuación efectiva del inmueble, los requerimientos de accesibilidad, las salidas de emergencia que conducen directo a la vía pública y el suministro de servicios como agua potable, etc.
Pregunta de reflexión: ¿De qué manera encaminarías tu proyecto arquitectónico para que resulte exitoso?
Ahora que has concluido ésta actividad,  dirígete al apartado "Actividad de evaluación" para reafirmar lo aprendido.


	Actividad evaluativa (ponderada)

	Plataforma: Con base en los conocimientos que ahora tienes realiza la siguiente actividad de evaluación que te permitirá consolidar el aprendizaje de este bloque.
Reporte de práctica. Gestión del proyecto arquitectónico
Objetivo: Integrar cada etapa del proceso de planificación de un proyecto arquitectónico, con la finalidad de aplicar la metodología de gestión de proyectos.
Instrucciones: 
1. De acuerdo con la metodología de gestión de proyectos estudiada, realiza una pequeña investigación y enlista los procesos que incluye cada una de las fases de un proyecto:
· Inicio
· Planeación
· Ejecución
· Monitoreo y control
· Cierre
2. Deberás dar una breve descripción de en qué consiste cada proceso y mencionar algunas de las actividades a realizar en cada uno.
3. Finalmente, deberás mostrar gráficamente la manera en que se relacionan dichas etapas y procesos dentro de la planificación del proyecto.
4. Para la realización de esta actividad, puedes apoyarte en los fundamentos de la dirección de proyectos, presentes en Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos.
5. Deberás presentar un documento que incluya lo siguiente:
· Investigación de los procesos.
· No olvides incluir dentro del esquema, la breve descripción de cada proceso.
6. Cuida tu redacción y ortografía.
7. Recuerda que tus referencias y citas deben apegarse a las normas APA.
8. Incluye en tu trabajo, en la parte superior derecha, tus datos de identificación: título del trabajo, tu nombre completo, nombre de la materia, cuatrimestre, nombre del docente y fecha de entrega.
Nota: No olvides consultar la rúbrica, para conocer los criterios que se van a evaluar.
Plataforma: Instrucción de entrega 
Para tu entrega:
· Nombra tu archivo de la siguiente manera: primerapellido_primernombre_nombredelaactividad. Por ejemplo: perez_luis_reportepractica.
· Al finalizar, sube tu trabajo a la plataforma para que el tutor lo evalúe y retroalimente. Para ello, da clic en Agregar entrega. Arrastra y suelta el archivo donde se indica y da clic en el botón Guardar cambios para finalizar la entrega. En caso de que no des clic en este último botón, el archivo no se guardará en la plataforma y no estará entregado.
· Para continuar haz clic en el título del bloque para regresar al curso.

	Actividad extra (segundo entregable con puntos extra a elección del estudiante)

	Actividad extra
Resumen. Consideraciones generales para el diseño y construcción
Objetivo: Integrar las generalidades en términos de diseño arquitectónico y constructivo, de acuerdo con distintas normas y reglamentos oficiales.
Instrucciones: 
Como se mencionó en la teoría, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal sintetiza le normativa de construcción actual en México, por lo que es una herramienta muy útil para familiarizarse con la las normas y reglamentaciones básicas para la ejecución de proyectos arquitectónicos. Con el fin de desarrollar proyectos arquitectónicos que se apeguen a los criterios oficiales de diseño y construcción, realiza lo que a continuación se te pide.
1. Estudia el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, y de él extrae de cada apartado (Reglamento de construcciones para el Distrito Federal, Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal) y de cada uno de los títulos que contiene, da una explicación general respecto a qué se refiere cada uno.
2. La idea es extraer generalidades y conceptos importantes que te puedan ayudar a generar un proyecto arquitectónico viable y apegado a las normas de construcción.
3. Cada uno de tus puntos deberán estar ilustrados, para que este documento te sirva más adelante como guía para el desarrollo de tus proyectos.
4. Deberás presentar un documento de máximo 15 cuartillas, donde separes por apartado y por título las generalidades que extrajiste del Reglamento. Por ejemplo:
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Título primero: Disposiciones generales
· Concepto
· Ilustración
Título segundo: De la vía pública y otros bienes de uso común
5. Cuida tu redacción y ortografía.
6. Incluye en tu trabajo, en la parte superior derecha, tus datos de identificación: título del trabajo, tu nombre completo, nombre de la materia, cuatrimestre, nombre del docente y fecha de entrega.
Nota: No olvides consultar la rúbrica, para conocer los criterios que se van a evaluar.
Plataforma: Instrucción de entrega 
Para tu entrega:
A) Nombra tu archivo de la siguiente manera: primerapellido_primernombre_nombredelaactividad. Por ejemplo: perez_luis_resumen.
B) Al finalizar, sube tu trabajo a la plataforma para que el tutor lo evalúe y retroalimente. Para ello, da clic en Agregar entrega. Arrastra y suelta el archivo donde se indica y da clic en el botón Guardar cambios para finalizar la entrega. En caso de que no des clic en este último botón, el archivo no se guardará en la plataforma y no estará entregado.
C) Para continuar haz clic en el título del bloque para regresar al curso.



	Examen final
	Plataforma: Lee cuidadosamente las preguntas que se te presentan a continuación y selecciona la respuesta correcta.
Elige la respuesta correcta en cada afirmación.
1. Es una de las características para que una vivienda sea adecuada, según la onu:
a) Disponibilidad de servicios.
b) Calidad de materiales.
c) Precio promedio.
d) Losa y acabados.
Retroalimentación: Para que una vivienda sea adecuada debe poseer las siguientes características: seguridad de la tenencia,  disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
2. Este concepto fue introducido por el Arquitecto Mario Pani, se refiere a una forma de propiedad sobre un inmueble.
a) Condominios.
b) Construcción mixta.
c) Construcción vertical.
d) Vivienda común.
Retroalimentación: Son una forma de propiedad sobre un grupo de departamentos, casas, locales o naves de un inmueble. Están construidos en forma vertical, horizontal o mixta; pertenecen a distintos propietarios, por lo que tienen un derecho singular y exclusivo sobre su propiedad.
3. Es uno de los aspectos que se toman en cuenta para evaluar la calidad estructural y durabilidad de una vivienda.
a) Resistencia de la estructura.
b) Seguridad de tenencia.
c) Adecuación cultural.
d) Disponibilidad de servicios.
Retroalimentación: Para evaluar la calidad estructural y durabilidad de una vivienda, la onu toma en cuenta criterios como resistencia de la estructura, resistencia de los materiales de construcción, cumplimiento de los códigos de construcción, inclinación del terreno en que se encuentra la vivienda, etcétera.
4. Este tipo de construcción está destinado para alojar a más de dos familias en un mismo predio.
a) Dúplex.
b) Multifamiliar.
c) Unifamiliar.
d) Popular.
Retroalimentación: De acuerdo al número de viviendas en un mismo predio, las viviendas se clasifican de esta manera: unifamiliar continua o aislada (un predio para una familia), dúplex o doble (la construcción está destinada para alojar dos familias en un mismo predio), y plurifamiliar o multifamiliar (la construcción está destinada para alojar a más de dos familias en un mismo predio).
5. Fue la principal causa del crecimiento poblacional acelerado en la Ciudad de México.
a) La migración de personas de las zonas rurales hacia la ciudad.
b) La migración de personas de la ciudad al campo.
c) La inmigración de personas de otros países al territorio mexicano.
d) La exportación de productos del campo a la ciudad.
Retroalimentación: Entre 1940 y 1950 se llevó a cabo un gran fenómeno de migración del campo a la ciudad, por lo que se presentó un crecimiento poblacional acelerado en las ciudades.
6. ¿Qué artículo del Reglamento de Construcción del Distrito Federal señala que las edificaciones deben contar con servicio de agua potable? 
a) Art. 81.
b) Art. 82.
c) Art. 89.
d) Art. 99.
Retroalimentación: Según este artículo, las edificaciones deben estar provistas de servicio de agua potable, suficiente para cubrir los requerimientos y condiciones a que se refieren las Normas Oficiales Mexicanas.
7. Los insumos en un proyecto arquitectónico se pueden clasificar en:
a) Materiales y constructivos.
b) Físicos y químicos.
c) Físicos y humanos.
d) Físicos y constructivos.
Retroalimentación: Los insumos se refieren a los recursos utilizados en una obra arquitectónica. Dentro de los físicos encontramos materiales, instalaciones e infraestructura necesarios para la correcta ejecución de la obra; mientras que los recursos humanos se refieren a los individuos que están en un proyecto.
8. Es una de las fases del proceso de gestión de proyectos:
a) Adecuación.
b) Ejecución.
c) Seguridad.
d) Disponibilidad.
Retroalimentación: La gestión de proyectos es una metodología para planificar y orientar los procesos de un proyecto de principio a fin, integrando los distintos componentes de un proyecto para alcanzar un objetivo específico. Las fases son: inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre.
9. En esta fase de la gestión de proyectos se establecen los alcances de éste, se refinan los objetivos y se define el curso de acción.
a) Planeación.
b) Monitoreo.
c) Cierre.
d) Control.
Retroalimentación: La gestión de proyectos está compuesta por cinco fases que transcurren de manera horizontal a lo largo de la matriz de procesos. En la planeación se establecen los alcances del proyecto, se refinan los objetivos y se define el curso de acción requerido para alcanzarlos.
10. Durante el ciclo de vida de un edificio, las medidas de seguridad e higiene en las obras arquitectónicas se aplican:
a) Únicamente durante la planeación.
b) Sólo al realizar el monitoreo y control.
c) Durante el monitoreo, control y cierre.
d) En la ejecución y operación del inmueble.
Retroalimentación: La seguridad e higiene en las obras arquitectónicas se refiere a aspectos de clasificación de riesgo del edificio, según su función, uso y ocupación.















1917





A partir de la constitución de 1917 (art. 123, fracción XII), se estableció como obligación de los patrones dar vivienda a sus trabajadores.





1943





Se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), el cual se encargaba de la seguridad social de los mexicanos y en sus inicios de brindar viviendas a sus derechohabientes.





1963





A través del Banco de México se crea el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (fovi), el cual ofrecía créditos vía banca privada para la promoción de construcción y mejora de vivienda de interés social.





1972





Se reforma el artículo 123 de la Constitución Mexicana, por lo que se obliga a los patrones a dar aportaciones para un Fondo Nacional de la Vivienda; se crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (infonavit) y se crea por decreto el Fondo de la Vivienda del issste (fovissste).





1981





Se otorga un fideicomiso para el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, encargado de subsidiar a la población de escasos recursos para la ampliación, mejoramiento o construcción de una vivienda con la finalidad de optimizar sus espacios habitables, disminuir hacinamiento y mejorar la calidad de materiales de su construcción y con ello a su vez disminuir los índices de rezago social y fomentar la educación de espacios dignos.











1983





El derecho a la vivienda adquiere rango constitucional.


En esta década, el eje de la política de vivienda fue la intervención directa del Estado en la construcción, financiamiento de vivienda y aplicación de subsidios indirectos con tasas de interés menores a las del mercado.











1990





Se inicia la consolidación de los organismos nacionales de vivienda como entes eminentemente financieros.


La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (conafovi) desapareció y se creó el Consejo Nacional de Vivienda (conavi)
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